Vi har valt å lage 3 tilbud.
Dette fordi, video deteksjon fra utvendig kamera kan være komplisert.
Vanlig videodeteksjon fra kamera gir alarmer fra skyer, sol. lys fra biler . Løv som blåser . Snø. regn osv
Tilbud 1
Her har vi valgt å bruke innvendige IR detektorer i adm bygg , kontainere Trafo ,som gir full alarm til vaktselskap og vekter ved ulovlig innpassering i bygget
Man kan samtidig få forvarsel ved bevegelse utvendig på kameraene . Ulempen kan være at man får varsler fra lys , skyer, løv , fugler ol. (slik er alle enkle sytemer med bevegelses deteksjoner fra kamera)

Tilbud 2 
har vi valgt at 10 av kameraene  rundt kontainere /trafo av skal ha proffesjonal video deteksjon . Slik at ,ved bevegelse rundt kontainere /trafo, vil det gå full alarm til vaktselskap .
(Dette er å regne som et eget fag, og krever mye kompetanse for å programmere/levere proffesjonal video-deteksjon.)
Vi har ikke valgt proffesjonal videdeteksjon rundt adm bygget , men kan selvfølgelig levere det her og. Først ved inntrengning i  adm. bygget , vil full alarm gå til vaktselskapet.  Man kan samtidig få forvarsel ved bevegelse utvendig på kameraene .

Tilbud 3
Ved tåke tett snøvær er det ikke 100% sikkert at de 10 proffesjonelle kameraene klarer å se bevegelse. For å være 100% sikker vil vi og tilby termiske kamera i tillegg ,som dekker hele området rundt kontainere/trafoer. (slik ar alle professjonale systemer, basert på bevegelse fra kamera, Det blir som å sette en hette over kameraet ved tåke tett snøvær) derfor anbefaler vi termiske kamera i tillegg .
Vi har i alle 3 tilbudene og tatt med 2 kamera midt i området mellom kontainere . Dette for at man skal kunne se hva som skjer om noen bryter seg innenfor ringen av de 8 kamera rundt kontainere.

Vi kan ha en visning av systemet kamera . program hos vår leverandør i Oslo.

Vi har beregnet å bruke PTZ kamera på de 16 kameraene utvendig. Dette gør at man kan styre kamera fra tastatur joystick . zoome inn på objekter ++.
Kamera vil etter vil automatisk gå tilbake til forhåndsprogrammert bilde/plassering etter bruk.
Kunde kan og logge seg på pc og styre se på kamera herifra. Dette gjelder og vaktselskap.
Vi har tenkt å plassere kameraene på hjørne på taksiden på trafoene. Det beste ville vært å hatt 4 stolper på området en i hvert hjørne med kamera montert.	
Vi har tenkt at lagringsenhet /opptaker skal stå i adm bygg.  
Kunde bør vurdere om denne bør flyttes til en av kontainerene , det blir da noe omgjøring på kabling.
Vi har og tatt med pris på 3 stk kortlesere med sentral .
Vi har ikke tatt med låsarbeid eller kabling til kortleseranlegget.
Vi har ikke tatt med noe lift så hvis man trenger dette for å montere kamera blir dette tillegg.